

 **Règlement Technique**

***Evénementielle C24S du 23/11/2019***

CIRCUIT 24 SAMOISIEN

***« THE 6 HOUR RACE »***

 ****

**Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce présent règlement est strictement interdit.**

# Poignées

* **Poignée électroniques interdites** (car incompatibles avec le système DaVic).
* Branchements au choix: **Prise ménagère** ou **prise XLR** ou **fiches bananes** + **fiche RCA** (aussi appelée Cinch) pour la commande du changement de voie.

# Voitures

**Course ouverte à toutes voitures répondant aux spécifications techniques décrites ci-après :**

* Voitures de marque NSR GT3 sortie de boite, enfin presque, aux vues des autorisations.
* Moteur  **NSR** king 21 evo (3) - 21400 rpm – 12V - (non fourni par l’organisation – rodage libre).
* **Transmission** anglewinder avec couronne 31 dents ref 6531, pignon bronze 13 dents ref 7113
* **Châssis d’origine**
* **Tilting autorisé**

Entrela carrosserie et le châssis.

 Entre le châssis et le berceau moteur.

* **Lest libre** non aimanté placé sur la surface supérieur du châssis et ou du berceau moteur, et ou sur la surface interne de la carrosserie.
* Vis/câbles/tresses/guide libres (en provenance d’une marque de slot).
* **Train avant:** Axe/calles/stoppeurs libres; Pneus d’origine 5226. Largeur de voie avant : vu de dessus et en butée de jeu latérale, les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie.
* **Train arrière:** Axe/calles/stoppeurs libres ; **Pneus NSR supergrip 5230 evo (20x11),** quantité à volonté(non fournis par l’organisation). Largeur de voie arrière : vu de dessus et en butée de jeu latérale, les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie.
* **Carrosserie d’origine** (lexan interdit) : Toutes décorations personnelles sont le bien venu.
* **Habitacle 3D obligatoire** (attention : pas juste une simple plaque avec pilote).
* Eclairage autorisé.
* Puce DaVic.